**ARTCAD**

**Projecteur à découpe à angle fixe interchangeable. 3 focales fixes disponibles 18, 25, 35°. IRC 98, R9> 90. SDCM2. Maintien du flux L80B10, 110.000H de fonctionnement. 4 couteaux amovibles. Nez tournant. Maintien de l’inclinaison par molette latérale. Porte filtre intégré. Porte Gobo intégré. Zéro fuite de lumière. Nez tournant. Poids 1,2 kg. Alimentation 230 Volt directe. Fixations sur adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, patère ou équerre murale. Garantie 5 ans.**