**DELTALINE1**

**Réglette d’intérieur monochrome. 24W au mètre. IRC91 Maintien flux lumineux L70B10, 50 000 heures de fonctionnement. Angle d’ouverture : 22° / 40° / 19×46° / 75×120. Corps : aluminium / Hublot : polycarbonate. Fixation par brides latérales standards ou droites. Montage « Bout à bout » possible assurant la continuité et l’homogénéité de l’éclairage sur grande longueur. Longueur 495 ou 981 mm. Inclinaison sur axe longitudinale : +/- 180. Accessoire : Grille de défilement. Garantie 2 ans.**