**ILYAD W LP18**

**Projecteur d’intérieur pour éclairage mural équipé d’une led haute puissance de 18W. IRC 97, R9> 90 SDCM2. Maintien flux lumineux L80B10, 95 000 heures de fonctionnement. Potentiomètre/Phase/DALI 2 Casambi/Casambi+Potentiomètre. Réflecteur en Polycarbonate Fixations sur adaptateur pour rail, crochet, patère ou équerre murale. Inclinaison 146°. Azimut 360°. Maintien des positions par friction et blocage par vis. 1,2 kg. Garantie 5 ans.**