ILYAD Wash TW

Projecteur équipé d’un réflecteur asymétrique et d’une Led bicolore. Blanc variable de 2 700°K à 6 300°K. SDCM3. IRC (Ra) > 90, Maintien du flux L70, 50.000h. Gradation par deux potentiomètres, DALI 2 ou Casambi. 32W. Corps : alu - acier peint. Inclinaison 146°. Azimut 365°. Réflecteur polycarbonate. Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, ou patère. Maintien des positions par friction et blocage par vis. Garantie 5 ans.