**LEXYS ZOOM TW**

Projecteur à focale variable par zoom optique de 19° à 85° avec led blanc variable de 2700K à 6500K. IRC(Ra) > 90, TM30 (2700K) Fidélité : 92, Saturation des couleurs : 98. Duv : < 0.0002

SDCM3

Maintien du flux L80B10, 100.000H de fonctionnement à 35° de température ambiante.

Intensité lumineuse (2700K) : 19° : 6.304Cd / 85° : 1.615 Cd.

Gradation et réglage Casambi/DMX. 230V AC. 0.950Kg. Fixations sur adaptateur pour rail 3 allumages, patère. Inclinaison 200° - azimut 365°. Maintien des positions par friction et blocage par vis en option. Porte filtre et volets en option.

Indice de durabilité : 9/10 - Garantie 5 ans.