**MICROCAD 12V**

**Micro projecteur à découpe d’intérieur sur étrier. 5w de led 8w consommés. Maintien du flux L80B10, 60.000H de fonctionnement. Angle du train optique au choix, 10 à 20°, 20 à 35°, 35 à 50° Equipé d’un adaptateur pour rail 1 allumage 12 V. Découpe par 4 couteaux. Inclinaison : 320°, azimut 180°, rotation 360°. Possibilité d’équipement avec un motif découpé (Gobo) : 0,550 kg pour le 10>20°. Garantie 3 ans.**