**MOOVEO**

**Mini projecteur d’intérieur 1W focalisable et gradable individuellement. Fixation rail, patère ou jack. Inclinaison +/- 135°. Rotation : 360°. Focalisation 7 à 30° ou 17 à 37°. IRC 95, R9> 90. SDCM2. Maintien flux lumineux L80B10, 50 000 heures de fonctionnement. Corps en aluminium anodisé. Poids selon version 0,120 kg ou 150 kg. Certification TUV. Garantie 2 ans.**