**ODYSSEE TW**

Projecteur à focale fixe 22°, 33°, 52° ou 82° avec led blanc variable de 2700K à 6500K. IRC(Ra) > 90, TM30 (2700K) Fidélité : 92, Saturation des couleurs : 98. Duv : < 0.001,

SDCM3

Maintien du flux L80B10, 70.000H de fonctionnement à 35° de température ambiante.

Intensité lumineuse (2700K) : 22° : 17500 Cd / 82° : 1.500 Cd.

Gradation et réglage colorimétrie 2 potentiomètres/DALI 2/Casambi/DMX. 230 V AC. 1,500 Kg. Fixations sur adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, patère. Inclinaison 200° - azimut 365°. Maintien des positions par friction et blocage par vis. Pas de poignée extérieure. Porte filtre et volets en option.

Indice de durabilité : 8.5/10 - Garantie 5 ans.