**ODYSSEE ZOOM TW**

Projecteur à focale variable par zoom optique de 10° à 74° avec led blanc variable de 2700K à 6500K. IRC(Ra) > 90, TM30 (2700K) Fidélité : 92, Saturation des couleurs : 98. Duv : < 0.001

SDCM3

Maintien du flux L80B10, 100.000H de fonctionnement à 35° de température ambiante.

Intensité lumineuse (2700K) : 10° : 19.300 Cd / 74° : 1.700 Cd.

Gradation et réglage colorimétrie 2 potentiomètres/DALI 2/Casambi/DMX. 230V AC. 1,500 Kg. Fixations sur adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, patère. Inclinaison 200° - azimut 365°. Maintien des positions par friction et blocage par vis. Pas de poignée extérieure. Porte filtre et volets en option.

Indice de durabilité : 9.1/10 - Garantie 5 ans.