**ODYSSÉE**

Projecteur à focale fixe 10°, 15°, 25°, 35°, 54° ou 84° IRC(Ra) 96, R9> 94, TM30 (3100K) Fidélité : 96, Saturation des couleurs : 101. Duv : < 0.001

SDCM2

Maintien du flux L80B10, 90.000H de fonctionnement à 35° de température ambiante.

Intensité lumineuse (3100K) : 10° : 50.000 Cd / 84° : 1.600 Cd.

Gradation potentiomètre/Phase/DALI 2/Casambi/DMX. 230V AC. 1,500 Kg. Fixations sur adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, patère. Inclinaison 200° - azimut 365°. Maintien des positions par friction et blocage par vis. Pas de poignée extérieure. Porte filtre et volets en option.

Indice de durabilité : 9.1/10 - Garantie 5 ans.