**PIXIS**

**Le Pixis est un générateur à LED 40W. Alimentation intégrée. Refroidissement par convection naturelle. 100% silencieux (0db). IRC 97, R9> 90. SDCM2. Maintien flux lumineux L80B10, 50 000 heures de fonctionnement. Sortie de faisceau 30 mm. Gradation par Potentiomètre ou 1-10V. Poids 2,5 kg. Garantie 5 ans.**