**SYCLOP LP 35 DMX**

**Projecteur à découpe 35W DMX, focale variable par zoom optique de 18° à 42°. IRC 97, R9> 98 SDCM2. Maintien du flux L80B10, 90.000H de fonctionnement à 40° de température ambiante. 8 ou 16 bits. Courbe de gradation Linéaire / Linéaire adoucie / Carrée / Logarithmique. Adressage en RDM ou définit en usine. Entrée signal par adaptateur rail Data ou XLR 5 in/out. Alimentation 230 V : Adaptateur rail 3all Global Pulse ou Eutrac. Data, ou Powercon In/out pour la version crochet. Démontage du train optique rapide et sans outil, pour transformer le cadreur en projecteur ponctuel. Nez tournant. Découpe par 4 couteaux à positionnement rapide. Zéro fuite de lumière. Accès aux lentilles sans outils. Fixations sur adaptateur pour rail, crochet, patère ou équerre murale. Inclinaison 200° - azimut 365°. Maintien des positions par friction et blocage par vis. Pas de poignée extérieure. Porte filtre intégré. Porte Gobo intégrée. Garantie 5 ans.**