**SYCLOP LP 25**

**Projecteur à découpe 25W, focale variable par zoom optique de 18° à 42°. IRC 97, R9> 98 SDCM2 Maintien du flux L80B10, 90.000H de fonctionnement à 40° de température ambiante. Potentiomètre/Phase/DALI 2 Casambi/Casambi+Potentiomètre Démontage du train optique rapide et sans outil, pour transformer le cadreur en projecteur ponctuel. Nez tournant. Découpe par 4 couteaux à positionnement rapide. Zéro fuite de lumière. Accès aux lentilles sans outils. Alimentation 230 Volt directe. 1,950 Kg. Fixations sur adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, patère ou équerre murale. Inclinaison 200° - azimut 365°. Maintien des positions par friction et blocage par vis. Pas de poignée extérieure. Porte filtre intégré. Porte Gobo intégrée. Certification TUV. Garantie 5 ans.**