**SYCLOSPOT LP 25**

**Projecteur 25W, Angle 20 ou 40° selon le choix de l’accessoire. IRC 97, R9> 98 SDCM2. Maintien du flux L80B10, 90.000H de fonctionnement à 40° de température ambiante. Potentiomètre/Phase/DALI 2 Casambi/Casambi+Potentiomètre Démontage de l’optique rapide et sans outil. Zéro fuite de lumière. Alimentation 230 Volt directe. 1,610 Kg. Fixations sur adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, patère ou équerre murale. Inclinaison 200° - azimut 365°. Maintien des positions par friction et blocage par vis. Pas de poignée extérieure. Porte filtre intégré. Volets 4 faces en option. Certification TUV. Garantie 5 ans.**