**MINI PIXIS**

**Le Mini Pixis est un générateur à LED 15W. Refroidissement par convection naturelle. 100% silencieux (0db). IRC 97, R9> 90. SDCM2. Maintien flux lumineux L70B10, 70 000 heures de fonctionnement. Sortie de faisceau 30 mm. Gradation par Potentiomètre ou 1-10V. Poids 0,8 kg. Garantie 5 ans.**